**Imàgo Duo SCHEDA TECNICA**

Melanie HÄNER, voce, danza

Carlo Maria NARTONI, piano, percussioni

a) Piano a coda o grancoda accordato a 440 il giorno del concerto. (Modelli preferiti: STAINWAY/ FAZIOLI)

b) Mixer: 12 in/2 aux c) Microfoni:

• 1 microfono cassa (akg d112, Shure Beta 91A/52A) - Melanie

• 2 sm 58/sm58 beta (Vox+looper) - Melanie

• 1 sm 58/sm58 beta (Vox) – Carlo Maria

• 2 panoramici (Condensatore) percussioni – Carlo Maria

• 2 microfoni piano (es. Shure Beta 91A, Sennheiser E901, Schertler DYN-P P48) – Carlo Maria

• 1 sm 57 (Tamburo) – Carlo Maria

• 1 D.I. (Looper) – Melanie

d) Monitor: 2 monitor (Linee separate, no link) e) 6 aste per microfono

f) 1 leggio